별 첨	광주디자인쁠러스랩 현황

❍ 공간 개요

공간 명칭	공간 설명	공간 사진
협업실	ㅇ 상품개발에 대한 아이디어 기획ㆍ회의 공간 ㅇ 아이데이션 공간구축, 참여자의 아이디어 확산
전략개발실	ㅇ 상품개발에 대한 세부 전략회의 전용 공간 ㅇ 다양한 연구기반의 상품개발 컨셉 전략 수립
UT (Usability Test) 룸	ㅇ 프로토타입 제품의 사용성 테스트와 분석을 위한 공간 ㅇ 사용자 반응 및 전문적인 데이터 계측 및 분석
시제품 제작실	ㅇ 제품 관련 시제품/목업 등을 제작하기 위한 공간 ㅇ 3D프린터, 레이저커팅기, UV프린터, CNC, 승화전사프린터 등 전문제조장비 구축
CMF 쇼룸	ㅇ CMF(Color, Material, Finish) 관련 시편 등 전시 공간 ㅇ 사용자의 다용도 휴게공간 및 CMF 전시대 구축
CMF 편집실	ㅇ 디지털 작업을 통해 제품의 CMF 확인하는 공간 ㅇ 프로토타입 제작 전, 디지털CMF 적용 및 분석

❍ 전용장비 및 기자재 개요

- 시제품 제작 장비 목록

구분	장비명	수량	장비 사진	장비 설명
SLA 3D프린터	Sonic Mega 8K	1		ㅇ 레진 소재를 활용하여 제품 제작 ㅇ FDM방식 3D프린터보다 정밀한 형상 제작 가능 ㅇ 시제품 제작 후 후가공 필요 (서포트 제거, 세척 및 경화) ㅇ 빌드 사이즈 : 330mm X 185 mm X 400mm ㅇ 사용 소재 : 3D프린터 레진
대형 SLA 3D프린터	Formlabs Form 3L	1		ㅇ 레진 소재를 활용하여 제품 제작 ㅇ 고성능 장비로 FDM방식 3D프린터보다 더욱 정밀한 형상 제작 가능 ㅇ 시제품 제작 후 후가공 필요 (서포트 제거, 세척 및 경화) ㅇ 빌드 사이즈 : 335mm X 200mm X 300mm ㅇ 사용 소재 : Form 3L 전용 레진
FDM 3D프린터	Prusa i3 MK3S+	4		ㅇ 필라멘트 소재를 활용하여 제품 제작 ㅇ 빠른 속도로 형상 제작 가능 ㅇ 시제품 제작 후 후가공 필요 (서포트 제거) ㅇ 빌드 사이즈 : 250mm X 210mm X 210mm ㅇ 사용 소재 : PLA, ABS 등
FDM 3D프린터	Prusa MK4S	2		ㅇ 필라멘트 소재를 활용하여 제품 제작 ㅇ 빠른 속도로 형상 제작 가능 ㅇ 시제품 제작 후 후가공 필요 (서포트 제거) ㅇ 빌드 사이즈 : 250mm X 210mm X 220mm ㅇ 사용 소재 : PLA, ABS 등
4색 3D프린터	Bambu X1-Carbon Combo	2		ㅇ 필라멘트 소재를 활용하여 제품 제작 ㅇ 빠른 속도로 형상 제작 가능하며 다색 필라멘트로 색상별 제작 가능 ㅇ 시제품 제작 후 후가공 필요 (서포트 제거) ㅇ 빌드 사이즈 : 256mm X 256mm X 256mm ㅇ 사용 소재 : PLA, ABS 등
3D스캐너	SHINING 3D EinScan- Pro 2X 2020	1		ㅇ 사물 및 시제품 스캔용 장비 ㅇ 핸드헬드형이나 거치형으로 사용 가능 ㅇ 스캔범위 - 핸드헬드 : 4M 이하 - 거치형 : 200mm X 200mm X 200mm
UV프린터	NC-UV3- Z1 DTF	1		ㅇ 평판형식 EPSON 기반 초고화질 인쇄 ㅇ 3D릴리프 효과 및 바니시(코팅) 인쇄 가능 ㅇ 인쇄 사이즈 : 267mm X 420mm ㅇ 인쇄 높이 : 0mm ~ 120mm ㅇ 사용 필름 : UV프린터 전용 필름
레이저 커팅기	Makeblock LaserBox Pro	1		ㅇ 종이 및 목재, 아크릴 등 소재 각인 및 절단 ㅇ 자동 재료 인식, 배치, 초점 등으로 손쉬운 사용 가능 ㅇ 작업 사이즈 : 500mm X 300mm ㅇ 작업 높이 : 0 ~ 25mm ㅇ 사용 소재 : 골판지, 목재 등
시트 컷팅기	Roland GS-24	1		ㅇ 용지를 형식에 맞추어 절단 ㅇ 절단 사이즈 : 584mm X 25,000mm ㅇ 절단 오차 : ± 0.1mm
탁상용 벨트샌더	Einhell TC-US 380	1		ㅇ 목재 평면을 그라인딩 및 샌딩 ㅇ 벨트 규격 : 914mm X 100mm
탁상용 스카시톱	REXON VS-4005A	1		ㅇ 목재나 아크릴 소재를 절단 ㅇ 절단 사이즈 : 50mm(90˚)/ 19mm(45˚) ㅇ 절단 속도 : 550 ~ 1600rpm
충전형 로터리툴	WORX WX739/ WA7208	7		ㅇ 목재 평면을 샌딩 작업 ㅇ 회전 수 : 5,000~15,000rpm
스티로폼 열선 커터기	Eidolon 전기가열펜 세트	3		ㅇ 폼보드 및 우드락,스티로폼을 절단 ㅇ 척 사이즈 : 3.2mm ㅇ 회전 수 : 5,000 ~ 35,000rpm/min
소형 CNC	미조 주식회사 MR-LM6090 2.2KW	1		ㅇ 목재 및 아크릴, 비철금속 등 절단 ㅇ 작업 사이즈 : 570mm X 870mm X 650mm ㅇ 스핀들 회전속도 : 8,000 ~ 24,000rpm
승화전사 프린터	앱손 SC-F540	1		ㅇ 승화잉크로 인쇄 진행 ㅇ 작업 사이즈 : 250mm X 210mm X 220mm ㅇ 사용잉크: 승화전사용 잉크 CMYK
열 프레스기	스텔스 핫트로닉스 Fusion-IQ	1		ㅇ 열을 사용하여 표면에 그림 제작 ㅇ 작업 온도 : 70~220˚C

- 협업기반 및 사용성 테스트 장비 목록

구분	장비명	수량	장비 사진	장비 설명
전자칠판	삼성 Flip 65인치	2		ㅇ 전자칠판 겸 회의용 장비 ㅇ 화면 크기 : 65인치 ㅇ 화면 해상도 : 3.840 X 2,160 px
	삼성 Flip 75인치	2		ㅇ 전자칠판 겸 회의용 장비 ㅇ 화면 크기 : 75인치 ㅇ 화면 해상도 : 3.840 X 2,160 px
안경형 시선 추적기	Tobii Pro Glasses 3	2		ㅇ 안경처럼 착용하여 시선 추적 ㅇ 배터리 시간 : 105분 이내
바형 시선 추적기	Tobii Pro Spark	2		ㅇ 모니터에 설치하여 시선 추적 ㅇ 정밀도 : 0.26˚ RMS ㅇ 작동 화면 크기 : 27인치 이하 모니터(16:9비율)
카메라형 시선 추적기	Orbbec Femto Mega	4		ㅇ PC와 연결하여 시선 추적 ㅇ 해상도 : 1920x1080@5/15/25/30fps 1280x720@5/15/25/30fps
유선생체 신호 측정기	Physiolab P800	2		ㅇ 생체신호 측정 및 공유
무선생체 신호 측정기 (심전도)	Physiolab Motive- BIO	2		ㅇ 심장전도 측정 ㅇ 사용시간 : 10시간 이상 ㅇ 수신감도 : -85dBm
무선생체 신호 측정기 (근전도)	Physiolab Motive-RS	2		ㅇ 근육전도 측정 ㅇ 사용시간 : 10시간 이상 ㅇ 수신감도 : -85dBm

- 구축 소프트웨어 목록

구분	소프트웨어명	수량	사진	소프트웨어 설명
모델링 소프트웨어	Autodesk Fusion	2		ㅇ 제품 설계 및 CNC 시뮬레이션 확인용 소프트웨어
랜더링 소프트웨어	Luxion Keyshot	2		ㅇ 3D모델링 표면 렌더링 전용 소프트웨어
디자인 공유 소프트웨어	Adobe creative	2		ㅇ 그래픽 디자인 및 영상 편집, 개발 관련 응용/공유 소프트웨어
시선추적 소프트웨어	Tobii Pro lab	2		ㅇ 인간 행동 및 인지프로세스에 대한 통찰 확인/응용 소프트웨어
행동분석 소프트웨어	Observer XT 17 Base Module	1		ㅇ 활동 및 행동을 체계적으로 코딩하여 피험자의 행동분석 소프트웨어
통계분석 소프트웨어	IBM SPSS	1		ㅇ 고급 통계분석 및 러닝 알고리즘 라이브러리, 텍스트 분석, 오픈소스 확장성, 빅데이터 통합용 소프트웨어

주요 기자재 목록
노트북(10대) (DELL)	태블릿PC(10대) (Samsung(10))	캠코더(5대) (Canon)	카메라(4대) (Canon)